AquaDrain TR

Faltenfrei dank Sandwich-Aufbau: Trennlage von Gutjahr sorgt für sichere Verlegung

Bickenbach/Bergstraße, 4. März 2020. Trennlagen mit Knicken und Falten sind bei der Verlegung im Außenbereich weit mehr als nur ein Schönheitsfehler – denn der Abfluss von Sickerwasser auf der Abdichtung wird so verzögert. Mit der neuentwickelten ****armierten**** Trennlage ****AquaDrain TR von Gutjahr gehört dieses lästige Problem der Vergangenheit an. Das Armierungsgewebe ist besonders formstabil und verhindert sicher, dass die Trennlage beim Verarbeiten verrutscht.****

Ein bekanntes Bild auf Baustellen im Außenbereich: Trennlagen aus herkömmlichen PE-Kunststofffolien, in der Regel zweilagig verlegt, verrutschen beim Verarbeiten immer wieder und sorgen für entsprechenden Ärger beim Verleger. Doch das Verrutschen ist nicht nur äußerst lästig. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich Falten bilden – und sich dadurch Sickerwasser **staut oder der Wasserabfluss auf der Abdichtung verzögert wird.**

**Optimale Planlage**

Auf dieses Problem hat Gutjahr reagiert und eine armierte Trennlage für Abdichtungen nach DIN 18531-5 entwickelt. Die zweilagige PE-Folie verfügt über eine innenliegende Gittergewebearmierung. Das macht sie besonders formstabil und gewährleistet eine optimale Planlage.

Ein weiterer Vorteil: Die Trennlage muss nicht, wie konventionelle PE-Folien, zweilagig verarbeitet werden. Denn sie erreicht die notwendige Materialdicke von 0,2 mm durch ihren speziellen „Sandwich-Aufbau“ aus **Folie, Gittergewebe und Folie**. Das verhindert sicher, dass die Trennlage beim Verarbeiten verrutscht, und macht die Arbeiten auf Balkonen und Terrassen um ein Vielfaches einfacher.

**Komplettes Drainagesystem aus einer Hand**

Damit ist AquaDrain TR die perfekte Ergänzung für alle Gutjahr-Drainagen und aufgestelzten Systeme – und Verarbeiter bekommen das komplette System für Balkone und Terrassen aus einer Hand.

**Über Gutjahr**

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten. Seit 2014 gehört Gutjahr zur Ardex-Gruppe.

**Presseanfragen bitte an:**Arts & Others, Anja Kassubek, Daimlerstraße 12, D-61352 Bad Homburg
Tel. 06172/9022-131, a.kassubek@arts-others.de